# Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для забивания гвоздей в твердые материалы, такие как бетон (например, литой бетон, залитые швы) и сталь (например, конструкционная/горячекатаная сталь).

Запрещается использовать электроинструмент для забивания в очень мягкие (например, древесину, легкие стройматериалы) или очень твердые (например, высокопрочную сталь) материалы. Также запрещается использовать электроинструмент на следующих базовых материалах: природном камне, вертикальных швах, заполненных раствором, пустотелых блоках, кирпичах, глазурованных кирпичах, стекле, закаленной, инструментальной или пружинной сталях, чугуне, сварных швах.

Проверяйте соответствие базового материала перед использованием см. Проверка соответствия базового материала.

Электроинструмент предназначен только для ручного применения.

Электроинструмент предназначен для использования внутри помещений.