# User Interface (رابط کاربری)

User Interface (رابط کاربری) در موارد زیر کاربرد دارد:

- برای روشن/خاموش کردن ابزار برقی
- برای نشانگر وضعیت ابزار برقی
- برای نشانگر وضعیت شارژ باتری
- برای تنظیم مجدد

## نشانگرهای وضعیت

رنگ نشانگر وضعیت (2) | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | ابزار برقی آماده برای استفاده است. | –
زرد | محافظت در برابر گرمای بیش از حد: موتور یا الکترونیک خیلی گرم هستند. | بگذارید ابزار برقی خنک شود. هنگامی که موتور و الکترونیک در دمای کار قرار گرفتند، ابزار برقی به طور اتوماتیک به حالت عادی باز می گردد.
آبی | محافظت در برابر سرما: ابزار برقی خیلی سرد است. | بگذارید ابزار برقی در محیط گرم خنک شود. هنگامی که موتور و الکترونیک در دمای کار قرار گرفتند، ابزار برقی به طور اتوماتیک به حالت عادی باز می گردد.
قرمز | مانع تشخیص داده شده است: سمبه نمی تواند به موقعیت صحیح برگردد. | مانع را برطرف کنید رجوع کنید به نحوه برطرف کردن موانع/تنظیم مجدد.
نارنجی | موتور قفل شده است: سمبه را نمی توان در موقعیت صحیح قرار داد. | مانع را برطرف کنید رجوع کنید به نحوه برطرف کردن موانع/تنظیم مجدد.
فیروزه ای | حفاظت در برابر جریان بیش از حد: موتور جریان برق زیادی مصرف می کند. | ابزار برقی را از نظر وجود مانع یا آلودگی زیاد بررسی کرده و آنها را برطرف کنید رجوع کنید به نحوه برطرف کردن موانع/تنظیم مجدد. اگر این مشکل همچنان وجود دارد، به خدمات مجاز مشتریان برای ابزار برقی Bosch مراجعه کنید.
ارغوانی (‎3 s طولانی، سپس سبز) | سرویس و نگهداری توصیه می شود: میزان خطای بالا (برای مثال میخ های خمیده شده یا عمق نفوذ ناکافی) | به خدمات مجاز مشتریان برای ابزار برقی Bosch مراجعه کنید.
سفید | خطای الکترونیک یا حسگر | ابزار برقی در وضعیت ایمن قرار گرفته است و نمی توان از آن استفاده کرد. به خدمات مجاز مشتریان برای ابزار برقی Bosch مراجعه کنید.

نشانگر وضعیت شارژ باتری (3) | ظرفیت
--- | ---
5 عدد چراغ سبز ثابت | ‎80–100 %
4 عدد چراغ سبز ثابت | ‎60–80 %
3 عدد چراغ سبز ثابت | ‎40–60 %
2 عدد چراغ سبز ثابت | ‎20–40 %
1 عدد چراغ سبز ثابت | ‎5–20 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | ‎0–5 %