# Mbushja/zbrazja e magazinës (shih figurën B)

- Bëni kujdes kur merreni me gozhdët, sidomos kur i futni dhe nxirrni. Gozhdët kanë maja të mprehta të cilat mund të shkaktojnë dëmtime fizike.

- Përdorni vetëm gozhda të rekomanduara nga Bosch për veglën tuaj elektrike. Përdorimi i gozhdëve të paautorizuar mund të dëmtojë veglën elektrike dhe të shkaktojë lëndime.

Gjatë gjithë punës në magazinë, mbajeni veglën elektrike në mënyrë të tillë që gryka (18) të mos jetë e drejtuar tek trupi juaj apo ndaj personave të tjerë.

Zgjidhni gozhdët sipas qëllimit të përdorimit të tyre:

Emërtimi | Numër porosie | e përshtatshme për | Gjatësia (mm) | Diametri (mm) | Materiali | Shirita gozhdësh me ngjyra
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Bosht | Kokë
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (qetë) | 6,25 | Çelik karboni, i galvanizuar | blu
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (përkulur)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Çelik | 13 | 3 (me nivele) | i zi
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (qetë) | 6,25 | Çelik karboni, i galvanizuar | blu

Mbushni magazinën:

- Nëse është e nevojshme, pastroni rrëshqitjen e magazinës (14) dhe magazinën (12), p.sh. me furçë.
- Shtypni butonin (15) në rrëshqitësin e magazinës (14) dhe shtyjeni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Rrëshqitni një shirit të përshtatshëm gozhdësh (22) në hapjen e magazinës. Magazina standarde mund të mbushet me maksimum 2 shirita gozhdë, magazina e zgjatur (aksesor) mbushet me 4.
- Shtypni butonin (15) në rrëshqitësin e magazinës (14) dhe shtyjeni përpara aq sa të shkojë.

Shënim: Nëse në magazinë (12) kanë mbetur vetëm 2 gozhda, elementi i kontaktit (17) nuk mund të shtypet më dhe nuk mund të aktivizohet asnjë proces drejtimi.Rimbushni magazinën.

Magazina e zbrazët:

- Shtypni butonin (15) në rrëshqitësin e magazinës (14) dhe shtyjeni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Rrotulloni magazinën në mënyrë të tillë që shiriti i gozhdës (22) të mund të rrëshqasë nga hapja e magazinës.