# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Be-/kikapcsoló gomb (felhasználói felület)
(2) | Elektromos kéziszerszám állapotának kijelzése (felhasználói felület)
(3) | Akkumulátortöltöttségi szint kijelzése (felhasználói felület)
(4) | Visszaállító billentyű (felhasználói felület)
(5) | Kioldó reteszelésfeloldó kapcsolója
(6) | Kioldó
(7) | Fogantyú (szigetelt markolatfelület)
(8) | Felhasználói felület
(9) | Akkumulátorreteszelés-feloldó gombA)
(10) | AkkumulátorA)
(11) | Tár reteszelésfeloldó karja
(12) | Tár
(13) | Támasztóláb
(14) | Tártolóka
(15) | Tár tolattyújának gombja
(16) | Érintkezőelem reteszelésfeloldó gombja
(17) | Standard érintkezőelem
(18) | Torkolat
(19) | Munkalámpa
(20) | Mélységütköző-kapcsoló
(21) | Átütő szár
(22) | SzögszalagA)
(23) | Keskeny érintkezőelem (GNB 18V‑40)
(24) | Mágneses gyűrű (GNB 18V‑40)
(25) | Akasztóhorog

A)

  Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.