# Застереження з техніки безпеки під час роботи із цвяхозабивачем

- Завжди припускайте, що в електроінструменті є цвяхи. Необережне поводження із цвяхозабивачем може призвести до несподіваного виштовхування цвяхів та травмування.

- Не спрямовуйте електроінструмент на себе та на інших людей поблизу. Внаслідок несподіваного приведення в дію цвяхи можуть виштовхнутися та призвести до травмування.

- Не приводьте електроінструмент в дію, поки він не буде щільно приставлений до оброблюваної заготовки. Якщо між електроінструментом і заготовкою немає контакту, цвях може відскочити від місця закріплення.

- Якщо цвях застряг в електроінструменті, від'єднайте електроінструмент від джерела живлення. Якщо цвяхозабивач буде під'єднаний до джерела живлення, під час витягування цвяха можливе випадкове приведення його в дію.

- Будьте обережні під час витягування цвяха, що застряг. Механізм може знаходитися на зводі та цвях може бути з силою виштовхнут під час його витягування.

Додаткова вказівка з техніки безпеки для GNB 18V‑38:

- Не використовуйте цей цвяхозабивач для закріплення електропроводки. Він не призначений для прокладення електропроводки, може пошкодити ізоляцію електрокабелю і призвести внаслідок цього до ураження електричним струмом та небезпеки виникнення пожежі.

Додаткова вказівка з техніки безпеки до GNB 18V‑40:

- Під час закріплення електропроводки переконайтеся, що кабелі знеструмлені. Тримайте цвяхозабивач лише за ізольовані рукоятки. Використовуйте лише цвяхи, призначені для закріплення електропроводки. Переконайтеся, що цвях не пошкодив ізоляцію електропроводки. Якщо цвях пошкодив ізоляцію електропроводки, це може призвести до ураження електричним струмом та небезпеки виникнення пожежі.

- Відключайте цвяхозабивач від джерела живлення при завантаженні та розвантаженні цвяхів, регулюванні або заміні приладдя. При підключенні цвяхозабивача до джерела живлення можливе випадкове спрацьовування, що може призвести до травмування.

- Будьте обережні при поводженні з цвяхами, особливо при завантаженні та розвантаженні. Цвяхи мають гострі кінці, які можуть призвести до травмування.

- Тримайте пальці подалі від пускового гачка, коли цвяхозабивач не працює, а також під час переходу з одного робочого положення в інше. Несподіване натискання на спусковий гачок призведе до виштовхування цвяха, що може призвести до травмування.

- Тримайте цвяхозабивач за ізольовані поверхні при виконанні робіт, при яких цвях може зачепити заховану електропроводку. Зачеплення приладдям або цвяхом проводки, що знаходиться під напругою, може призвести до зарядження металевих частин цвяхозабивача та до ураження електричним струмом.

- Під час роботи міцно тримайте цвяхозабивач. Неконтрольована віддача цвяхозабивача може призвести до ненавмисного спрацьовування і саме це може стати причиною травмування.

- Тримайте всі частини тіла, такі як руки, ноги тощо, подалі від напрямку виштовхування інструменту. Цвях може пробити заготовку, а також будь-який предмет, що знаходиться за нею і це може призвести до травмування.

- Під час використання цвяхозабивача тримайте всі частини тіла, такі як руки, ноги тощо, подалі від місця, де цвяхи забиваються в заготовку. Цвях може змінити напрямок та вийти із заготовки, що може призвести до травмування.

- Для знаходження захованих в стіні труб або електропроводки користуйтеся придатними приладами або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним цін‌нос‌тям.

- При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

- Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її. Існує небезпека короткого замикання.

- Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

- Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника. Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.

Захищайте акумулятор від тепла, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

Під час роботи з електроінструментом використовуйте засоби захисту органів слуху та захисні окуляри.

- Не використовуйте електроінструмент та цвяхи для роботи з дуже м'якими матеріалами (наприклад, деревом, легкими будівельними матеріалами). Цвяхи можуть пробити основу і стати причиною травм.

- Не використовуйте електроінструмент та цвяхи для роботи з дуже твердими матеріалами (наприклад, високоміцною сталлю, дуже твердим природним каменем), а також для роботи з типами бетону з високою міцністю при стисканні або з зернистими заповнювачами з високою міцністю при стисканні. Якщо матеріал занадто твердий, цвях може відскочити, зламатися та відлетіти, вдаривши вас або кого-небудь ще, що призведе до травми.

- Ніколи не тримайте електроінструмент під гострим кутом відносно поверхні. Електроінструмент повинен бути розташований перпендикулярно до поверхні. На поверхні не повинно бути бруду.

- Не від'єднуйте та не знімайте контактний елемент. Контактний елемент служить запобіжним механізмом для зниження ризику випадкового запуску. Деактивація цього компонента може призвести до випадкового запуску.

- Використовуйте електроінструмент, лише якщо контактний елемент працює належним чином. Якщо контактний елемент несправний, електроінструмент може несподівано спрацювати.

- Перед встановленням акумуляторної батареї завжди заповнюйте обойму електроінструменту цвяхами. Це зменшує ризик випадкового забивання цвяха та травмування себе або інших.

- Ніколи не забивайте цвяхи біля легкозаймистих матеріалів. При використанні деяких типів цвяхів під час забивання іскри можуть вибиватись з контактного елемента.

- Не вбивайте цвях в інший цвях. Це може призвести до відхилення цвяха або несподіваної реакції електроінструменту.