# Používanie v súlade s určením

Elektrické náradie je určené na osadzovanie klincov do tvrdých materiálov ako betón (napr. liaty betón, lisované spoje) a oceľ (napr. stavebná oceľ, za tepla valcovaná oceľ).

Elektrické náradie sa nesmie používať na veľmi mäkkých povrchoch (napr. drevo, ľahké stavebné materiály) alebo veľmi tvrdých povrchoch (napr. vysokopevnostná oceľ). Elektrické náradie sa nesmie používať ani na nasledujúcich podkladoch: prírodný kameň, vertikálne maltové škáry, duté bloky, tehly, glazované tehly, sklo, kalená oceľ, nástrojová oceľ, pružinová oceľ, oceľoliatina, zvarové spoje.

Pred použitím skontrolujte vhodnosť podkladu pozri Kontrola vhodnosti podkladu.

Elektrické náradie je určené len na ručné použitie.

Elektrické náradie je určené na používanie vo vnútorných priestoroch.