# Полнење/празнење на магацинот (види слика B)

- Бидете внимателни кога ракувате со клинци, особено при ставање и вадење. Клинците имаат остри врвови што може да резултираат со повреда.

- Користете само шајки препорачани од Bosch за вашиот електричен алат. Користењето на недозволени шајки може да го оштети електричниот уред и да предизвика повреди.

За време на сите задачи на магацинот, држете го електричниот алат така што отворот (18) нема да биде насочен ниту кон вашето тело ниту кон други лица.

Изберете шајки според наменетата употреба:

Ознака | Број на нарачка | Наменето за | Должина (mm) | Дијаметар (mm) | Материјал | Боја на лента со шајки
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Вратило | Глава
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Бетон | 16 | 2,7 (рамно) | 6,25 | Јаглероден челик, поцинкуван | сино
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (извиткан)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Челик | 13 | 3 (на нивоа) | Црн
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Бетон | 40 | 2,7 (рамно) | 6,25 | Јаглероден челик, поцинкуван | сино

Полнење на магацин:

- По потреба исчистете го лизгачот на магацинот (14) и магацинот (12), на пр. со четка.
- Притиснете го колчето (15) на лизгачот на магацинот (14) и турнете го кон отворот на магацинот додека не се фиксира.
- Ставете соодветна лента со шајки (22) во отворот на магацинот. Стандардниот магацин може да се полни со најмногу 2 ленти со шајки, проширениот магацин (додаток) со 4.
- Притиснете го колчето (15) на лизгачот на магацинот (14) и турнете го до крај нанапред.

Напомена: Ако останат само 2 шајки во магацинот (12), контактниот елемент (17) повеќе не може да се притиска и не може да се активира процес на набивање. Наполнете го магацинот.

Празнење на магацинот:

- Притиснете го колчето (15) на лизгачот на магацинот (14) и турнете го кон отворот на магацинот додека не се фиксира.
- Свртете го магацинот така што лентата со шајки (22) може да се лизне од отворот на магацинот.