# Antarmuka pengguna

Antarmuka pengguna berfungsi:

- untuk menghidupkan/mematikan perkakas listrik
- sebagai indikator status perkakas listrik
- sebagai indikator level pengisian daya baterai
- untuk mengatur ulang

## Display status

Warna indikator status (2) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Perkakas listrik siap digunakan. | –
Kuning | Perlindungan terhadap panas berlebih: Motor atau alat elektronik terlalu hangat. | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin. Jika motor atau alat elektronik berada dalam suhu pengoperasian, perkakas listrik akan kembali ke mode pengoperasian normal secara otomatis.
biru | Perlindungan terhadap suhu dingin: Perkakas listrik terlalu dingin. | Biarkan perkakas listrik mencapai suhu yang sesuai di kondisi lingkungan yang hangat. Jika motor atau alat elektronik berada dalam suhu pengoperasian, perkakas listrik akan kembali ke mode pengoperasian normal secara otomatis.
Merah | Terdeteksi macet: Pin penembak tidak dapat kembali ke posisi yang sesuai. | Bersihkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet lihat Menyingkirkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet/mengatur ulang.
oranye | Motor macet: Pin penembak tidak dapat kembali ke posisi yang sesuai. | Bersihkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet lihat Menyingkirkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet/mengatur ulang.
sian | Perlindungan terhadap arus berlebih: Motor mengonsumsi terlalu banyak daya. | Pastikan perkakas listrik tidak macet atau bersih dari kotoran berat dan singkirkan benda atau kotoran tersebut lihat Menyingkirkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet/mengatur ulang. Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.
magenta (selama 3 detik, selanjutnya hijau) | Pemeliharaan disarankan: Tingkat kesalahan terlalu tinggi (misalnya, paku yang bengkok atau kedalaman penancapan yang tidak memadai) | Hubungi pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.
Putih | Kesalahan elektronik atau sensor | Perkakas listrik telah disetel ke mode aman dan tidak dapat digunakan. Hubungi pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.

Indikator level pengisian daya baterai (3) | Kapasitas
--- | ---
Lampu permanen hijau 5× | 80–100%
Lampu permanen hijau 4× | 60–80%
Lampu permanen hijau 3× | 40–60%
Lampu permanen hijau 2× | 20–40%
Lampu permanen hijau 1× | 5–20%
Lampu berkedip hijau 1× | 0–5%