# Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Vegla elektrike është menduar për futjen e gozhdëve në materiale të forta si betoni (p.sh. betoni i derdhur, fuga të lyera) dhe çeliku (p.sh. çeliku strukturor, çeliku i petëzuar në nxehtësi).

Vegla elektrike nuk duhet të përdoret në sipërfaqe shumë të buta (p.sh. dru, materiale ndërtimi të lehta) ose sipërfaqe shumë të forta (p.sh. çeliku me rezistencë të lartë).Vegla elektrike gjithashtu nuk mund të përdoret në sipërfaqet e mëposhtme: guri natyror, fuga vertikale me llaç, blloqe me vrima, tulla, tulla xhami, xham, çelik i ngurtësuar, çeliku i veglave, çeliku i sustave, gize, tegela saldimi.

Kontrolloni përshtatshmërinë e sipërfaqes përpara përdorimit shih Kontrolloni përshtatshmërinë e nënshtresës.

Vegla elektrike është menduar vetëm për përdorim me dore.

Vegla elektrike është menduar për përdorim të brendshëm.