# Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní slouží:

- pro zapnutí/vypnutí elektrického nářadí
- pro zobrazení stavu elektrického nářadí
- pro zobrazení stavu nabití akumulátoru
- pro resetování

## Ukazatele stavu

Barva ukazatele stavu (2) | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | ---
Zelená | Elektrické nářadí je připravené k použití. | –
Žlutá | Ochrana proti přehřátí: Motor nebo elektronika jsou příliš horké. | Nechte elektrické nářadí vychladnout. Jakmile budou mít motor a elektronika provozní teplotu, elektrické nářadí se automaticky vrátí do normálního provozu.
Modrá | Ochrana při příliš nízké teplotě: Elektrické nářadí je příliš studené. | Nechte elektrické nářadí vytemperovat v teplém prostředí. Jakmile budou mít motor a elektronika provozní teplotu, elektrické nářadí se automaticky vrátí do normálního provozu.
Červená | Zjištěno zaseknutí: Úderník se nemůže vrátit do správné polohy. | Odstraňte zaseknutí viz Odstranění zaseknutých hřebíků/resetování.
Oranžová | Motor je zablokovaný: Úderník nelze uvést do správné polohy. | Odstraňte zaseknutí viz Odstranění zaseknutých hřebíků/resetování.
Azurová | Nadproudová ochrana: Motor spotřebovává příliš mnoho proudu. | Zkontrolujte elektrické nářadí, zda nedošlo k zaseknutí nebo se nevyskytuje velké znečištění, a odstraňte je viz Odstranění zaseknutých hřebíků/resetování. Pokud chyba přetrvává i nadále, obraťte se na autorizovaný zákaznický servis pro elektrické nářadí Bosch.
Purpurová (3 s, poté zelená) | Doporučená údržba: příliš vysoká četnost chyb (např. ohnuté hřebíky nebo nedostatečná hloubka proniknutí) | Obraťte se na autorizovaný zákaznický servis pro elektrické nářadí Bosch.
Bílá | Chyba elektroniky nebo snímače | Elektrické nářadí se přepnulo do zajištěného stavu a nelze ho používat. Obraťte se na autorizovaný zákaznický servis pro elektrické nářadí Bosch.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (3) | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí pět zelených | 80–100 %
Trvale svítí čtyři zelené | 60–80 %
Trvale svítí tři zelené | 40–60 %
Trvale svítí dvě zelené | 20–40 %
Trvale svítí jedna zelená | 5–20 %
Bliká jedna zelená | 0–5 %