# User Interface (رابط کاربری)

رابط کاربری (7)، رجوع کنید به تصویر B، برای انتخاب سرعت و انتخاب حالت کار و همچنین برای نشانگر وضعیت ابزار برقی مورد استفاده قرار می گیرد.

##

نشانگر وضعیت ابزار برقی (11) وضعیت فعلی ابزار برقی را نشان می دهد.

رنگ نشانگر وضعیت | مفهوم | راه حل
--- | --- | ---
سبز | ابزار برقی روشن و آماده به کار است | −
زرد | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده است | ابزار برقی را خاموش کنید و بگذارید کاملاً خنک شود.
باتری تقریباً خالی است | باتری را شارژ کنید.
قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده است | بگذارید ابزار برقی خنک شود.
باتری قابل شارژ خالی است | باتری را شارژ کنید.
چراغ چشمک زن آبی | ابزار برقی به دستگاه همراه نهایی متصل است/تنظیمات در حال انتقال می باشند | −

##

با دکمه انتخاب سرعت (15) می توان سرعت مورد نیاز را در 3 درجه تنظیم کرد. دکمه (15) را آنقدر فشار دهید تا تنظیم دلخواه در نشانگر سرعت (16) ظاهر شود. تنظیم انتخاب شده ذخیره می شود.

شما همچنین می توانید سرعت را از طریق اپلیکیشن Bosch PRO360 App انتخاب کنید.

سرعت مورد نیاز به جنس قطعه کار و شرایط بستگی دارد و می توان در جریان کار آزمایشی تعیین گردد.

| تنظیم اولیه سرعت برحسب درجه
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
عدد درجه های سرعت |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

توسط دکمه انتخاب سرعت (15) می توان سرعت مورد نیاز را همچنین هنگام کار انتخاب نمود.

##

رابط کاربری را می توان از طریق عملکرد "قفل رابط کاربری" در اپلیکیشن Bosch PRO360 App قفل یا باز کرد.

## قفل کردن و باز کردن قفل از طریق رابط کاربری:

عملکرد "قفل (باز) کردن دستگاه" را در اپلیکیشن Bosch PRO360 App فعال کنید.

این عملکرد اکنون در ابزار برقی نیز فعال می شود.

برای قفل یا باز کردن رابط کاربری، هر دو دکمه حالت (13) و انتخاب سرعت (15) را برای 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید.

نکته: اگر عملکرد "قفل رابط کاربری" فعال است، بازنشانی به تنظیمات کارخانه توسط ابزار برقی به صورت خودکار غیرفعال می شود.

##

ابزار برقی دارای 2 حالت کار از پیش تعریف شده A و B (12) است. شما می توانید از طریق اپلیکیشن Bosch PRO360 App در A و B (12) حالت های کار برای کاربردهای مختلف را برنامه ریزی و حالت های موجود را تنظیم کنید.

به منظور تعویض بین حالت کار A و B ‏(12)، دکمه (13) را فشار دهید.

برای خارج شدن از حالت های کار، دکمه انتخاب سرعت (15) را فشار دهید.