# Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik (7), glejte sliko B, omogoča izbiro števila vrtljajev in izbiro načina delovanja ter prikaz stanja električnega orodja.

##

Prikaz stanja električnega orodja (11) označuje trenutno stanje električnega orodja.

Barva prikaza stanja | Pomen | Ukrepi
--- | --- | ---
Zelena | Električno orodje je vključeno in pripravljeno na delovanje | –
Rumena | Dosežena je kritična temperatura | Električno orodje izklopite in počakajte, da se ohladi.
Akumulatorska baterija je skoraj prazna | Napolnite akumulatorsko baterijo.
Rdeča | Električno orodje je pregreto | Počakajte, da se električno orodje ohladi.
Akumulatorska baterija je prazna | Napolnite akumulatorsko baterijo.
Utripa modro | Električno orodje je povezano s prenosno napravo/poteka prenos nastavitev | –

##

S tipko za izbiro števila vrtljajev (15) lahko izbirate med 3 stopnjami števila vrtljajev. Tipko (15) pritiskajte, dokler se želena nastavitev ne prikaže na prikazu števila vrtljajev (16). Izbrana nastavitev se shrani.

Število vrtljajev lahko izberete tudi v aplikaciji Bosch PRO360.

Primerno število vrtljajev je odvisno od obdelovanca in delovnih pogojev; določite ga lahko s praktičnim preizkusom.

| Privzeta nastavitev števila vrtljajev pri stopnji
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Število stopenj hitrosti |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

S tipko za izbiro števila vrtljajev (15) lahko potrebno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem.

##

Uporabniški vmesnik lahko s funkcijo „Zaklep uporabniškega vmesnika“ v aplikaciji Bosch PRO360 zaklenete ali odklenete.

## Zaklep in odklep prek uporabniškega vmesnika:

Omogočite funkcijo „Zaklep/odklep naprave“ v aplikaciji Bosch PRO360.

Funkcija je nato omogočena tudi na električnem orodju.

Za zaklep oziroma odklep uporabniškega vmesnika pritisnite tipki za način delovanja (13) in izbiro števila vrtljajev (15) ter ju pridržite za 5 sekund.

OPOMBA: če je funkcija „Zaklep uporabniškega vmesnika“ omogočena, je ponastavitev na tovarniške nastavitve prek električnega orodja samodejno onemogočena.

##

Na električnem orodju sta tovarniško nastavljena 2 načina delovanja: A in B (12). Poleg tega lahko v aplikaciji Bosch PRO360 pod A in B (12) programirate načine delovanja za različne načine uporabe in prilagodite obstoječa načina delovanja.

Med načinoma delovanja A in B (12) lahko preklapljate s pritiskom na tipko (13).

Za izhod iz menija z načini delovanja pritisnite tipko za izbiro števila vrtljajev (15).