# Käyttöliittymä

Käyttöliittymä (7), katso kuva B, on tarkoitettu kierrosluvun ja käyttötavan valintaan sekä sähkötyökalun käyttötilan näyttöön.

##

Sähkötyökalun käyttötilan näyttö (11) ilmaisee sähkötyökalun nykyisen käyttötilan.

Tilan merkkivalon väri | Merkitys | Korjausohje
--- | --- | ---
Vihreä | Sähkötyökalu on käynnistetty ja käyttövalmis | −
Keltainen | Kriittinen lämpötila saavutettu | Sammuta sähkötyökalu ja anna sen jäähtyä.
Akku melkein tyhjä | Lataa akku.
Punainen | Sähkötyökalu on ylikuumentunut | Anna sähkötyökalun jäähtyä.
Akku on tyhjä | Lataa akku.
Vilkkuu sinisenä | Sähkötyökalu on yhteydessä mobiililaitteeseen / asetusten siirto on parhaillaan käynnissä | −

##

Voit valita tarvittavan nopeuden kierrosluvun 3-portaisella valintapainikkeella (15). Paina painiketta (15) toistuvasti, kunnes haluamasi asetus tulee kierroslukunäyttöön (16). Valittu asetus tallennetaan muistiin.

Voit valita kierrosluvun myös Bosch PRO360 -sovelluksen kautta.

Tarvittava kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työskentelyolosuhteista, ja se kannattaa määrittää kokeilemalla.

| Kunkin portaan kierrosluvun perusasetus
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Kierroslukuportaiden määrä |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Kierrosluvun valintapainikkeella (15) voit valita tarvitsemasi kierrosluvun myös käytön aikana.

##

Käyttöliittymän voi lukita ja avata Bosch PRO360 -sovelluksen "Käyttöliittymän lukitus" -toiminnon kautta.

## Lukitseminen/avaaminen käyttöliittymän kautta:

Aktivoi "Avaus/lukitse laitteesta" -toiminto Bosch PRO360 -sovelluksessa.

Nyt toimintoa voi ohjata myös sähkötyökalun kautta.

Kun haluat lukita tai avata käyttöliittymän, pidä käyttötilan painiketta (13) ja kierrosluvun valintapainiketta (15) samanaikaisesti pohjassa viiden sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: jos "Käyttöliittymän lukitus" -toiminto on aktivoitu, tehdasasetuksiin palautus sähkötyökalun kautta deaktivoidaan automaattisesti.

##

Sähkötyökalussa on kaksi valmiiksi määritettyä käyttötapaa A ja B (12). Lisäksi voit ohjelmoida Bosch PRO360 -sovelluksen kautta kohdissa A ja B (12) käyttötapoja eri käyttökohteille ja muokata esiasetettuja käyttötapoja.

Käyttötapojen A ja B (12) välillä vaihdetaan painamalla painiketta (13).

Poistu käyttötapojen asetuksista painamalla kierrosluvun valintapainiketta (15).