# Interfaz de usuario

La interfaz de usuario (7), ver figura B, sirve para la preselección de revoluciones y del modo de trabajo así como para la indicación del estado de la herramienta eléctrica.

##

El indicador de estado de la herramienta eléctrica (11) señaliza el estado actual de la herramienta eléctrica.

Color de indicador de estado | Significado | Remedio
--- | --- | ---
verde | Herramienta eléctrica conectada y lista para el funcionamiento | –
amarillo | Temperatura crítica alcanzada | Desconecte la herramienta eléctrica y déjela enfriar.
Acumulador casi vacío | Cargue el acumulador.
rojo | Herramienta eléctrica sobrecalentada | Deje enfriar la herramienta eléctrica.
Acumulador vacío | Cargue el acumulador.
azul parpadeante | Herramienta eléctrica conectada con el aparato final portátil/configuraciones se están transmitiendo | –

##

Con la tecla para la preselección de revoluciones (15) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario en 3 escalones. Presione la tecla (15) las veces necesarias. hasta que se indique el ajuste deseado en el indicador de número de revoluciones (16). El ajuste seleccionado se memoriza.

También puede preseleccionar las revoluciones a través de la aplicación PRO360 App de Bosch.

El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

| Ajuste básico de número de revoluciones con escalón
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Cantidad de escalones de número de revoluciones |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Con la tecla para la preselección de revoluciones (15) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio.

##

La interfaz de usuario se puede bloquear y desbloquear mediante la función "Bloqueo de la interfaz de usuario" de la aplicación PRO360 App de Bosch.

## Bloqueo y desbloqueo a través de la interfaz de usuario:

Active la función "(Des)bloqueo del aparato" en la aplicación PRO360 App de Bosch.

La función está ahora habilitada adicionalmente en la herramienta eléctrica.

Para bloquear o desbloquear la interfaz de usuario, mantenga pulsada la tecla de preselección de modo (13) y la tecla de preselección de revoluciones (15) durante 5 segundos.

INDICACIÓN: Si la función "Bloqueo de la interfaz de usuario" está activada, se desactiva automáticamente el restablecimiento de los ajustes de fábrica a través de la herramienta eléctrica.

##

La herramienta eléctrica dispone de 2 modos de trabajo A y B (12) predefinidos. También puede utilizar la aplicación PRO360 App de Bosch bajo A y B (12) para programar modos de trabajo para diferentes aplicaciones y adaptar los modos existentes.

Para cambiar entre los modos de trabajo A y B (12), presione la tecla (13).

Para abandonar los modos de trabajo, presione la tecla de preselección del número de revoluciones (15).