# Διεπαφή χρήστη

Η διεπαφή χρήστη (7), βλέπε εικόνα B, χρησιμεύει για την προεπιλογή αριθμού στροφών και την προεπιλογή του τρόπου λειτουργίας καθώς και για την ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτρικού εργαλείου.

##

Η ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτρικό εργαλείου (11) σηματοδοτεί την τρέχουσα κατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Χρώμα ένδειξης κατάστασης | Σημασία | Αντιμετώπιση
--- | --- | ---
Πράσινη | Ηλεκτρικό εργαλείο ενεργοποιημένο και σε ετοιμότητα λειτουργίας | −
Κίτρινη | Η κρίσιμη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί | Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει.
Μπαταρία σχεδόν άδεια | Φορτίστε την μπαταρία.
Κόκκινη | Υπερθερμασμένο ηλεκτρικό εργαλείο | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει.
Άδεια μπαταρία | Φορτίστε την μπαταρία.
Μπλε αναβοσβήνουσα | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι συνδεδεμένο με την κινητή τελική συσκευή / μεταφέρονται ρυθμίσεις | −

##

Με το πλήκτρο προεπιλογής αριθμού στροφών (15) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών σε 3 βαθμίδες. Πατήστε το πλήκτρο (15) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στην ένδειξη του αριθμού των στροφών (16). Η επιλεγμένη ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μπορείτε να προεπιλέξετε την προεπιλογή αριθμού στροφών επίσης μέσω της εφαρμογής Bosch PRO360 App.

Ο απαραίτητος αριθμός στροφών εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

| Βασική ρύθμιση αριθμού στροφών στη βαθμίδα
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Αριθμός βαθμίδων αριθμού στροφών |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Με το πλήκτρο για την προεπιλογή του αριθμού των στροφών (15) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαραίτητο αριθμό στροφών ακόμη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

##

Η διεπαφή χρήστη μπορεί να κλειδωθεί και να ξεκλειδωθεί μέσω της λειτουργίας «Κλείδωμα διεπαφής χρήστη» στην εφαρμογή Bosch PRO360 App.

## Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μέσω της διεπαφής χρήστη:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «(Ξε)κλείδωμα από το εργαλείο» στην εφαρμογή Bosch PRO360 App.

Η λειτουργία είναι τώρα πρόσθετα ξεκλειδωμένη και στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη διεπαφή χρήστη, κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα Τρόπος λειτουργίας (13) και Προεπιλογή αριθμού στροφών (15) για 5 δευτερόλεπτα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Όταν η λειτουργία «Κλείδωμα διεπαφής χρήστη» είναι ενεργοποιημένη, η επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου μέσω το ηλεκτρικού εργαλείου απενεργοποιείται αυτόματα.

##

Το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει 2 προκαθορισμένους τρόπους λειτουργίας A και B (12). Μέσω της εφαρμογής Bosch PRO360 App πρόσθετα κάτω από A και B (12) μπορείτε να προγραμματίσετε τρόπους λειτουργίας για διάφορες εφαρμογές και να προσαρμόσετε υφισταμένους τρόπους λειτουργίας.

Για να αλλάξετε μεταξύ των τρόπων λειτουργίας A και B (12), πατήστε το πλήκτρο (13).

Για να εγκαταλείψετε τους τρόπους λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο προεπιλογής αριθμού στροφών (15).