# Кориснички интерфејс

Корисничкиот интерфејс (7), види слика B, служи за претходно избирање на бројот на вртежи и на режимот на работење, како и за прикажување на состојбата на електричниот алат.

##

Приказот за состојба на електричниот алат (11) ја сигнализира актуелната состојба на електричниот алат.

Боја на приказ за статус | Значење | Помош
--- | --- | ---
Зелена | Електричниот алат е вклучен и е подготвен за употреба | −
Жолта | Достигната е критична температура | Исклучете го електричниот алат и оставете го да се олади.
Батеријата е речиси празна | Наполнете ја батеријата.
Црвена | Електричниот алат е прегреан | Оставете го електричниот алат да се олади.
Батеријата е празна | Наполнете ја батеријата.
Трепка сино | Електричниот алат е поврзан со мобилен уред/поставките се пренесуваат | −

##

Со копчето за претходно избирање на број на вртежи (15) може претходно да го изберете потребниот број на вртежи во 3 степени. Притискајте го копчето (15), додека саканата поставка сигнализира на приказот за број на вртежи (16). Избраната поставка е зачувана.

Може претходно да го изберете бројот на вртежи преку апликацијата Bosch PRO360.

Неопходниот број на вртежи зависи од материјалот и работните услови и може да се одреди при практична примена.

| Основна поставка за број на вртежи при степен
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Број на степени на вртежи |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Со копчето за претходно избирање на број на вртежи (15) може да го изберете потребниот број на вртежи и за време на работата.

##

Корисничкиот интерфејс може да се заклучи и отклучи со помош на функцијата „Заклучување на кориснички интерфејс“ во апликацијата Bosch PRO360.

## Заклучување и отклучување на корисничкиот интерфејс:

Активирајте ја функцијата „(Отклучување)заклучување на уред“ во апликацијата Bosch PRO360.

Функцијата сега е дополнително овозможена на електричниот алат.

За да го заклучите или отклучите корисничкиот интерфејс, притиснете ги и држете ги двете копчиња за режим (13) и претходно избирање на број на вртежи (15) за 5 секунди.

НАПОМЕНА: Ако функцијата „Заклучување на корисничкиот интерфејс“ е активна, ресетирањето на фабричките поставки преку електричниот алат автоматски се деактивира.

##

Електричниот алат располага со 2 претходно дефинирани работни режима A и B (12). Работните режими може дополнително преку апликацијата Bosch PRO360 под A и B (12) да ги програмирате за различни примени и постоечките режими да ги прилагодите.

За да менувате помеѓу работните режими A и B (12), притиснете го копчето (13).

За да излезете од режимите на работа, притиснете го копчето за предизбор на брзина (15).