# User Interface

Das User Interface (7), siehe Bild B, dient zur Drehzahlvorwahl und Vorwahl des Arbeitsmodus sowie zur Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

##

Die Zustandsanzeige Elektrowerkzeug (11) signalisiert den aktuellen Zustand des Elektrowerkzeugs.

Farbe Statusanzeige | Bedeutung | Abhilfe
--- | --- | ---
grün | Elektrowerkzeug eingeschaltet und betriebsbereit | −
gelb | kritische Temperatur erreicht | Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und lassen Sie es abkühlen.
Akku fast leer | Laden Sie den Akku.
rot | Elektrowerkzeug überhitzt | Lassen Sie das Elektrowerkzeug abkühlen.
Akku leer | Laden Sie den Akku.
blau blinkend | Elektrowerkzeug mit mobilem Endgerät verbunden/Einstellungen werden übertragen | −

##

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (15) können Sie die benötigte Drehzahl in 3 Stufen vorwählen. Drücken Sie die Taste (15) so oft, bis die gewünschte Einstellung in der Drehzahlanzeige (16) signalisiert wird. Die gewählte Einstellung wird gespeichert.

Sie können die Drehzahlvorwahl auch über die Bosch PRO360 App vorwählen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

| Grundeinstellung Drehzahl bei Stufe
--- | ---
1 | 2 | 3
[min-1] | [min-1] | [min-1]
Anzahl Drehzahlstufen |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (15) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.

##

Das User Interface kann über die Funktion "User Interface Sperre" in der Bosch PRO360 App gesperrt und entsperrt werden.

## Sperren und Entsperren über das User Interface:

Aktivieren Sie die Funktion "(Ent)Sperren vom Gerät" in der Bosch PRO360 App.

Die Funktion ist nun zusätzlich auf dem Elektrowerkzeug freigeschaltet.

Um das User Interface zu sperren bzw. zu entsperren, halten Sie die beiden Tasten Modus (13) und Drehzahlvorwahl (15) für 5 Sekunden gedrückt.

HINWEIS: Wenn die Funktion "User Interface Sperre" aktiv ist, wird das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über das Elektrowerkzeug automatisch deaktiviert.

##

Das Elektrowerkzeug verfügt über 2 vordefinierte Arbeitsmodi A und B (12). Sie können über die Bosch PRO360 App zusätzlich unter A und B (12) Arbeitsmodi für verschiedene Anwendungen programmieren und bestehende Modi anpassen.

Um zwischen den Arbeitsmodi A und B (12) zu wechseln, drücken Sie die Taste (13).

Um die Arbeitsmodi zu verlassen, drücken Sie die Taste Drehzahlvorwahl (15).