# Felhasználói felület

A felhasználói felület (7), lásd B ábra, a fordulatszám és az üzemmód előválasztására, valamint az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére szolgál.

##

Az elektromos kéziszerszám állapotkijelzője (11) jelzi az elektromos szerszám aktuális állapotát.

Az állapotkijelző színe | Magyarázat | Elhárítás
--- | --- | ---
Zöld | Az elektromos kéziszerszám be van kapcsolva és üzemkész | –
Sárga | A hőmérséklet elérte a kritikus értéket | Kapcsolja ki és hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot.
Az akkumulátor majdnem üres | Töltse fel az akkumulátort.
Piros | Az elektromos kéziszerszám túlmelegszik | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot.
Az akkumulátor üres | Töltse fel az akkumulátort.
Kéken villog | Az elektromos kéziszerszám össze van kötve a mobileszközzel vagy a beállítások átvitelre kerülnek | –

##

A (15) fordulatszám előválasztó gombbal a szükséges fordulatszámot 3 fokozatban előre ki lehet választani. Nyomja meg annyiszor a (15) gombot, hogy a (16) fordulatszám-kijelzőn a kívánt beállítás jelenjen meg. A kijelölt beállítást a berendezés tárolja.

A fordulatszámot a Bosch PRO360 appal is ki lehet előre választani.

A szükséges fordulatszám a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságaitól és a munka egyéb feltételeitől függ, ezt a legjobb gyakorlati próbával megállapítani.

| Fordulatszám alapbeállítása az alábbi fokozatban
--- | ---
1 | 2 | 3
[perc–1] | [perc–1] | [perc–1]
A fordulatszám-fokozatok száma |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

A (15) fordulatszám előválasztó gombbal a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni.

##

A felhasználói felületet a Bosch PRO360 alkalmazás „Felhasználói felület lezárása” funkciójával lehet lezárni és feloldani.

## Zárolás és feloldás a felhasználói felületen keresztül:

Aktiválja a Bosch PRO360 alkalmazásban a „Lezárás(/feloldás) a készülékről” funkciót.

A funkció mostantól az elektromos kéziszerszámon is engedélyezve van.

A felhasználói felület lezárásához és feloldásához tartsa nyomva az üzemmód (13) és fordulatszám-előválasztás (15) gombot 5 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Felhasználói felület zárolása” funkció aktív, a gyári beállítások visszaállítása az elektromos kéziszerszámon keresztül automatikusan deaktiválásra kerül.

##

Az elektromos kéziszerszámnak 2 előre meghatározott üzemmódja van, A és B (12). Ezenkívül a Bosch PRO360 appal az A és B (12) üzemmódok alatt különböző alkalmazásokhoz további üzemmódokat lehet beprogramozni és ugyanitt a meglévő üzemmódokat lehet módosítani is.

Az A és B (12) üzemmód közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a (13) gombot.

A működésmód elhagyásához nyomja meg a fordulatszám-előválasztó gombot (15).