# Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача (7), див. мал. B слугує для встановлення кількості обертів та попереднього вибору режиму роботи, а також для індикації стану електроінструмента.

##

Індикатор стану електроінструменту (11) сигналізує про поточний стан електроінструменту.

Індикатор стану | Значення | Усунення
--- | --- | ---
Зелений | Електроінструмент увімкнений і готовий до роботи | –
Жовтий | Досягнута критична температура | Вимкніть електроінструмент і дайте йому охолонути.
Акумулятор майже розряджений | Зарядіть акумуляторну батарею.
Червоний | Електроінструмент перегрівся | Дайте електроінструментові охолонути.
Акумуляторна батарея розряджена | Зарядіть акумуляторну батарею.
Блимає синім | Електроінструмент з’єднаний з мобільним терміналом/триває передача налаштувань | –

##

За допомогою кнопки встановлення кількості обертів (15) можна у 3 етапи встановити необхідне число обертів. Натискайте на кнопку (15) до тих пір, поки індикатор числа обертів (16) не відобразить необхідне налаштування. Обране налаштування зберігається.

Кількість обертів можна також обрати через додаток Bosch TPRO360.

Необхідна кількість обертів залежить від матеріалу і умов роботи і може бути визначена методом випробувань.

| Базове налаштування кількості обертів за ступенями
--- | ---
1 | 2 | 3
[об/хв] | [об/хв] | [об/хв]
Кількість ступенів обертів |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Кнопкою встановлення кількості обертів (15) можна налаштовувати необхідну кількість обертів навіть під час роботи.

##

Інтерфейс користувача можна заблокувати та розблокувати за допомогою функції «Блокування інтерфейсу користувача» в додатку Bosch PRO360.

## Блокування та розблокування через інтерфейс користувача:

Активуйте функцію «(Роз)блокування з пристрою» в додатку Bosch PRO360.

Функція тепер додатково увімкнена на електроінструменті.

Щоб заблокувати або розблокувати інтерфейс користувача, натисніть і утримуйте кнопки попереднього вибору режиму (13) та швидкості (15) протягом 5 секунд.

ПРИМІТКА: Якщо функція «Блокування інтерфейсу користувача» активна, скидання до заводських налаштувань за допомогою електроінструменту автоматично вимикається.

##

Електроінструмент має 2 попередньо визначені режими роботи A і B (12). За допомогою додатку Bosch PRO360 можна також запрограмувати режими A і B (12) для різних завдань та налаштувати існуючі режими.

Щоб перейти з режиму A у режим B (12), натисніть кнопку (13).

Щоб вийти з режимів роботи, натисніть кнопку встановлення кількості обертів (15).