# Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie (7), pozri obrázok B, slúži na predvoľbu otáčok a predvoľbu pracovného režimu a na indikáciu stavu elektrického náradia.

##

Indikácia stavu elektrického náradia (11) signalizuje aktuálny stav elektrického náradia.

Farba indikácie stavu | Význam | Pomoc
--- | --- | ---
Zelená | Elektrické náradie je zapnuté a pripravené na prevádzku | −
Žltá | Dosiahnutá kritická teplota | Vypnite elektrické náradie a nechajte ho vychladnúť.
Akumulátor je takmer vybitý | Nabite akumulátor.
Červená | Elektrické náradie je prehriate | Nechajte elektrické náradie vychladnúť.
Akumulátor vybitý | Nabite akumulátor.
Modrá blikajúca | Elektrické náradie je spojené s mobilným koncovým zariadením / nastavenia sú prenášané | −

##

Tlačidlom predvoľby otáčok (15) môžete predvoliť potrebné otáčky v 3 stupňoch. Stláčajte opakovane tlačidlo (15) dovtedy, kým nie je na ukazovateli otáčok (16) signalizované požadované nastavenie. Zvolené nastavenie sa uloží.

Predvoľbu otáčok môžete predvoliť aj pomocou aplikácie Bosch PRO360.

Potrebné otáčky závisia od materiálu a pracovných podmienok a dajú sa zistiť praktickým vyskúšaním.

| Základné nastavenie otáčok pri stupni
--- | ---
1 | 2 | 3
ot/min | ot/min | ot/min
Počet stupňov pri otáčkach |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Tlačidlom predvoľby otáčok (15) môžete aj počas prevádzky predvoliť potrebné otáčky.

##

Používateľské rozhranie možno zamknúť alebo odomknúť prostredníctvom funkcie „User Interface Sperre“ v aplikácii Bosch PRO360.

## Zamknutie a odomknutie prostredníctvom funkcie Používateľské rozhranie:

V aplikácii Bosch PRO360 aktivujte funkciu „Zamknutie/odomknutie zo zariadenia“.

Táto funkcia je teraz povolená aj na elektrickom náradí.

Ak chcete uzamknúť alebo odomknúť používateľské rozhranie, stlačte a podržte na 5 sekúnd obe tlačidlá, tlačidlo režimu (13) a tlačidlo predvoľby otáčok (15).

POZNÁMKA: Ak je funkcia „User Interface Sperre“ aktívna, tak sa resetovanie na výrobné nastavenia cez elektrické náradie automaticky deaktivuje.

##

Elektrické náradie obsahuje 2 vopred definované pracovné režimy A a B (12). Pomocou aplikácie Bosch PRO360 môžete navyše v A a B (12) programovať pracovné režimy pre rôzne použitia a prispôsobovať existujúce režimy.

Na prepínanie medzi pracovnými režimami A a B (12) stlačte tlačidlo (13).

Na opustenie pracovného režimu stlačte tlačidlo predvoľby otáčok (15).