# Пластик қапты енгізу/шығару (құрғақ сору) (F суретін қараңыз)

Екі жапқышты (15) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып тастаңыз.

Құрғақ сору үшін пластик қапты (32) контейнерге (1) салыңыз.

Пластик қапты (32), толтыру саңылауын жоғары қаратып, контейнерге (1) салыңыз.

Пластик қаптың (32) контейнердің (1) ішкі қабырғаларына толықтай жайылғанына көз жеткізіңіз.

Пластик қаптың (32) қалған бөлігін контейнер (1) жиегінен қағыңыз.Пластик қаптың шектік сызығы контейнер жиегінде орналасқанына және ауа өткізу саңылаулары (33) контейнерде қалғанына көз жеткізіңіз.

Сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) қайта салып, сорғышты жапқыштармен (15) жабыңыз.

- Сорғыштың әрдайым дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

Пластик қапты шығармас бұрын оны жабыңыз. Қаптың жоғарғы жағын байланыстырып, қапты байлау үшін таспаны пайдаланыңыз.