# Memasang braket pemandu yang dapat diperpanjang (aksesori) (lihat gambar J−K)

Catatan: Braket pemandu yang dapat diperpanjang tidak dapat dilepas. Selama pemasangan, pastikan orientasi braket pemandu telah sesuai.

Sebelum pemasangan, arahkan braket pemandu (42) berdasarkan tanda R (kanan) dan L (kiri).

Pasang braket pemandu (42) pada rel pemandu (20).

Tekan braket pemandu (42) hingga garis berhenti berada di bawah, hingga braket pemandu terdengar mengunci.

Tekan tombol tekan (41), untuk mengubah panjang braket pemandu (42).