# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell’aspiratore sulle pagine con rappresentazione grafica.

(1) | Serbatoio
(2) | Interruttore principale
(3) | Attacco per tubo flessibile
(4) | Presa di corrente per l’elettroutensile
(5) | LED indicatore A modalità di pulizia automatica del filtro
(6) | LED indicatore M modalità di pulizia manuale del filtro
(7) | Tasto di pulizia manuale del filtro
(8) | Tasto di pulizia automatica del filtro
(9) | Regolatore della potenza di aspirazione
(10) | Impugnatura per il trasporto
(11) | Alloggiamento valigetta L-BOXX
(12) | Parte superiore dell’aspiratore
(13) | Nastro di traino
(14) | Apertura di fissaggio
(15) | Chiusura per la parte superiore dell’aspiratore
(16) | Ruota
(17) | Rotella orientabile
(18) | Freno rotella orientabile
(19) | Supporto per cavo
(20) | Binari di guida per la staffa di guida estraibile
(21) | Zona di impugnatura posteriore
(22) | Supporto per bocchetta per pavimento
(23) | Bocchetta per pavimento
(24) | Bocchetta spazzola combinata
(25) | Adattatore di aspirazione combinato (per elettroutensile)
(26) | Linguetta di chiusura della copertura filtro
(27) | Copertura del prefiltro
(28) | Tasto di sbloccaggio del prefiltro
(29) | Tubo flessibile di aspirazione
(30) | Tubo di aspirazione
(31) | Bocchetta curva
(32) | Sacca in plastica
(33) | Apertura di passaggio dell’aria
(34) | Filtro pieghettato piatto
(35) | Pulsante del tubo flessibile di aspirazione
(36) | Adattatore PowerTool (parte anteriore)
(37) | Adattatore PowerTool (parte posteriore)
(38) | Tasto di sbloccaggio della bocchetta spazzola combinata
(39) | Supporto sacchetto filtro in tessuto non tessutoA)
(40) | Sacchetto filtro in tessuto non tessutoA)
(41) | Pulsante della staffa di guidaA)
(42) | Staffa di guida estraibileA)
(43) | Copertura del filtro pieghettato piatto
(44) | Prefiltro
(45) | Sensore del livello di riempimento
(46) | Galleggiante
(47) | Bloccaggio galleggiante
(48) | Magnete

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.