# Störningsåtgärder

- Om en störning (t.ex. filterbrott) inträffar skall sugen omedelbart stängas av. Innan den startas igen skall störningen ha åtgärdats.

Problem | Åtgärd
--- | ---
Sugturbinen startar inte. | Kontrollera nätkabel, kontakt, säkring, uttag och nivåsensorer (45).
Huvudbrytaren (2) står på ”Start-/stopp-automatik”. Ställ huvudbrytaren (2) på symbolen ”Dammsugning” eller slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (4).
Sugturbinen stängs av. | Vid våtsugning blinkar indikatorlamporna A och M långsamt och samtidigt. Töm behållaren (1).
Vid torrsugning blinkar indikatorlamporna A och M snabbt och samtidigt: överbelastningsskyddet på dammsugarens uttag är aktiverat. Stäng av elverktyget.
Dammsugaren stängs av. | Överbelastning av dammsugaren på grund av överskridning av max. spänning hos uttaget på dammsugaren. Motorsäkringen har utlöst. Skicka dammsugaren till en auktoriserad Bosch kundtjänst.
Sugturbinen startar inte igen efter att behållaren har tömts. | Stäng av dammsugaren och vänta i 5 s, slå på igen efter 5 s.
Rengör nivåsensorerna (45) och mellanrummet mellan nivåsensorerna (45) med en borste.
Sugkraften avtar. | Ta bort blockeringar ur sugmunstycket, utsugsröret , sugslangen (29) eller veckfiltret (34).
Byt ut plastsäcken (32)/fleecefilterpåsen (40).
Sätt fast filterkåpan (43) korrekt.
Sätt på dammsugarens överdel (12) korrekt och stäng förslutningarna (15).
Byt ut veckfiltret (34).
Damm läcker ut vid dammsugning | Kontrollera att veckfiltret (34) är korrekt monterat.
Byt ut veckfiltret (34).
Avstängningsautomatiken (våtsugning) svarar inte. | Rengör nivåsensorerna (45) och mellanrummet mellan nivåsensorerna (45) med en borste.
Kontrollera påfyllningsnivån kontinuerligt.
Den automatiska filterrengöringen arbetar inte. | Växla till manuellt läge genom ett tryck på knappen manuell filterrengöring (7). Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad Bosch kundtjänst.
Manuell filterrengöring kan inte utlösas. | Dammsugarens överhettningsskydd har utlöst. Kontinuerligt tryck 10 gånger på knappen manuell filterrengöring (7) har utlöst överhettningsskyddet. Överhettningsskyddet återställs efter 20 s. Kontinuerligt tryck 30 gånger på knappen manuell filterrengöring (7) har utlöst överhettningsskyddet. Överhettningsskyddet återställs automatiskt efter 4 min. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad Bosch kundtjänst.
Automatisk filterrengöring utlöser inte. | Kontakta en auktoriserad Bosch kundtjänst.