# 비닐백 끼우기/빼내기(건식 흡입)(그림 F 참조)

양쪽 잠금쇠 (15) 를 열고 청소기 상부 (12) 를 분리하십시오.

건식 흡입을 할 때는 비닐백 (32) 을 용기 (1) 에 끼우십시오.

비닐백 (32) 을 주입구가 위쪽을 향하게 하여 용기 (1) 에 끼웁니다.

비닐백 (32) 이 용기 (1) 의 안쪽 벽에 완전히 밀착되도록 하십시오.

비닐백 (32) 의 나머지 부분을 용기 (1) 의 가장자리 위로 가볍게 두드려 넣습니다. 비닐백의 정지선이 용기 가장자리에 위치하고 공기 통로 구멍 (33) 이 용기 안에 머물러 있는지 확인하십시오.

청소기 상부 (12) 를 다시 올려 놓고 잠금쇠 (15) 로 청소기를 잠그십시오.

- 청소기가 항상 잘 잠겨 있는지 확인하십시오.

비닐백을 제거하기 전에 밀봉하십시오. 백의 상단을 함께 잡은 후 밴드를 이용해 백을 묶으십시오.