# Plastic zak plaatsen/verwijderen (droog zuigen) (zie afbeelding F)

Open de beide sluitingen (15) en pak het bovenstuk van de zuiger (12) af.

Voor het droog zuigen plaatst u een plastic zak (32) in het reservoir (1).

Leg de plastic zak (32) met de vulopening naar boven in het reservoir (1).

Zorg ervoor dat de plastic zak (32) volledig tegen de binnenwanden van het reservoir (1) ligt.

Sla de rest van de plastic zak (32) over de rand van het reservoir (1). Let erop dat de aanslaglijn van de plastic zak zich op de rand van het reservoir bevindt en de luchtdoorlaatopeningen (33) in het reservoir blijven zitten.

Breng het bovenstuk van de zuiger (12) weer aan en sluit de zuiger met de sluitingen (15).

- Let erop dat de zuiger altijd goed gesloten is.

Sluit de plastic zak voordat u deze verwijdert. Houd de zak boven bij elkaar en gebruik de band om de zak dicht te knopen.