# Sette inn/ta ut plastsekken (tørrsiging) (se bilde F)

Åpne de to låsene (15), og ta av støvsugeroverdelen (12).

For tørrsuging setter du en plastsekk (32) i beholderen (1).

Legg plastposen (32) i beholderen (1) med påfyllingsåpningen opp.

Kontroller at plastposen (32) ligger helt inntil de innvendige veggene til beholderen (1).

Brett resten av plastposen (32) over kanten på beholderen (1). Pass på at begrensningslinjen til plastposen befinner seg på kanten til beholderen og at luftgjennomstrømningsåpningene (33) blir værende i beholderen.

Sett på støvsugeroverdelen (12) igjen, og steng støvsugeren med lukkemekanismene (15).

- Pass på at støvsugeren alltid er helt lukket.

Lukk plastsekken før du tar den ut. Hold sekken sammen oppe, og knyt sekken med et bånd.