# Fusni/hiqni qesen plastike (pastrim i thatë) (shih figurën F)

Hapni të dy mbylljet (15) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12).

Për pastrim të thatë, futni një qese plastike (32) në kontejner (1).

Vendoseni qesen plastike (32) me hapjen e mbushjes të kthyer nga lart në kontejner (1).

Sigurohuni që qesja plastike (32) të jetë plotësisht në muret e brendshme të kontejnerit (1).

Palosni pjesën tjetër të qeses plastike (32) mbi buzë të enës (1). Sigurohuni që vija e ndalimit të qeses plastike të jetë në buzë të kontejnerit dhe që hapjet e kalimit të ajrit (33) të mbeten në kontejner.

Vendoseni përsëri pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12) dhe mbylleni fshesën me korrent me mbylljet (15).

- Sigurohuni që fshesa me korrent të jetë gjithmonë e mbyllur mirë.

Mbyllni qesen plastike përpara se ta hiqni. Mbajeni pjesën e sipërme të çantës së bashku dhe përdorni një fjongo për ta lidhur çantën.