# Установка выдвижной направляющей скобы (принадлежность) (см. рис. J−K)

Указание: демонтировать выдвижную направляющую скобу невозможно. При установке следите за правильным расположением направляющей скобы.

Отцентруйте положение направляющей скобы (42) перед установкой с помощью меток R (справа) и L (слева).

Установите направляющую скобу (42) в направляющие шины (20).

Прижмите направляющую скобу (42) до линии упора таким образом, чтобы скоба зафиксировалась со слышимым щелчком.

Нажмите кнопку (41), чтобы изменить длину направляющей скобы (42).