# Isætning/udtagning af plastpose (tørsugning) (se billede F)

Åbn de to låse (15) og tag støvsugeroverdelen (12) af.

Ved tørsugning skal du sætte en plastpose (32) i beholderen (1).

Læg plastsækken (32) med påfyldningsåbningen opad i beholderen (1).

Sørg for, at plastsækken (32) overalt sidder tæt ind til beholderens indervægge (1).

Kræng resten af plastsækken (32) over beholderens kant (1). Sørg for, at plastposens anslagslinje befinder sig på kanten af beholderen, og at luftgennemstrømningsåbningerne (33) forbliver i beholderen.

Sæt overdelen af støvsugeren (12) på igen, og luk støvsugeren med låsene (15).

- Sørg for, at støvsugeren altid er godt lukket.

Luk plastposen, før du fjerner den. Hold posen sammen foroven, og brug et bånd til at slå en knude på posen.