# Đặt/ bỏ túi nhựa (Hút bụi khô) (xem hình F)

Mở cả hai khóa (15) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Để hút bụi khô, đặt một chiếc túi nhựa (32) vào trong khoang chứa (1).

Cài túi nhựa (32) vào khoang chứa với miệng túi hướng lên trên (1).

Đặt chắc chắn để túi nhựa (32) nằm lọt dựa vào các thành trong thùng chứa (1).

Căng phần còn lại của túi (32) lên cạnh của thùng chứa (1). Đảm bảo rằng vạch dừng của túi nhựa nằm ở mép khoang chứa và các lỗ ống thông gió vẫn còn (33) trong khoang chứa.

Đật nắp trên cùng của máy hút bụi (12) lại và đóng ống hút bằng các khóa (15).

- Đảm bảo rằng máy hút bụi luôn đóng kín.

Đóng kín túi nhựa, trước khi lấy ra. Giữ các túi ở phía trên với nhau và dùng ruy băng để buộc túi.