# Mokré sání

- S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

- Vysavač se nesmí používat jako čerpadlo vody. Vysavač je určený pro nasávání vzduchu a směsi vody.

Upozornění: Požadavky na stupeň propustnosti (třída prachu L) byly potvrzeny pouze pro suché sání.

##

Vyprázdněte nádobu (1) a odstraňte plastový vak (32) nebo vliesový filtrační vak (40).

Zkontrolujte snímač naplnění (45), zda není znečištěný. Pouze čistý snímač naplnění umožňuje automatické vypnutí vysavače při dosažení úplného naplnění nádoby. viz Čištění snímače naplnění (viz obrázky Q−R).

- Při mokrém sání musí být vypnuté automatické čištění filtru.

Stiskněte tlačítko automatického čištění filtru (8) pro aktivaci manuálního čištění filtru viz Manuální čištění filtru. Automatické čištění filtru se tím deaktivuje a LED ukazatel A (5) zhasne.

##

VÝSTRAHA

Pokud z vysavače uniká pěna nebo voda, vysavač ihned vypněte a vyprázdněte nádobu. Vysavač se jinak může poškodit.

Pro zapnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 1.

Vysavač je vybavený snímači naplnění (45). Jakmile je dosaženo maximálního naplnění, vysavač se automaticky vypne a oba LED ukazatele A (5) a M (6) současně blikají 1× za sekundu. Je aktivovaná ochrana proti opětovnému spuštění a lze ji deaktivovat jedním zapnutím/vypnutím vysavače.

Upozornění: Pravidelně kontrolujte naplnění a včas vyprázdněte nádobu.

Pro vypnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 0.

Uchopte nádobu (1) v zadní oblasti pro uchopení (21) a nahněte ji dopředu pro vylití kapaliny.

##

Po každém mokrém sání vyčistěte snímač naplnění (45) viz Čištění snímače naplnění (viz obrázky Q−R).

Pro zabránění tvorby plísně po mokrém sání:

- Vyjměte plochý skládaný filtr (34) a nechte ho řádně vyschnout.
- Sejměte horní díl vysavače (12), otevřete kryt filtru (43) a oboje nechte důkladně vyschnout.