# Imitarvikute paigaldamine (vt jn A)

Imemisvoolik (29) on varustatud klambrisüsteemiga, mis võimaldab ühendada imemis-lisavarustust (kombineeritud väljaimemisadapter (25), kõver düüs (31), kombineeritud hari-düüs (24)).

##

- Lükake kõver düüs (31) imemisvoolikule (29), kuni mõlemad imemisvooliku surunupud (35) kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks vajutage surunupud (35) sisse ja tõmmake konstruktsioonielemendid üksteisest eemale.

##

- Vajaduse korral ühendage imemistorud (30) tugevalt omavahel ja seejärel tugevalt kõvera düüsiga (31).
- Kinnitage põrandadüüs (23) tugevalt imemistorule (30) või kõverale düüsile (31).

##

Kombineeritud väljaimemisadapter (25) koosneb PowerTool-adapterist (eesmine osa) (36) ja PowerTool-dapterist (tagumine osa) (37).

Kombineeritud väljaimemisadapter (25) on ühilduv Boschi elektriliste tööriistadega.

PowerTool-adapterit (tagumine osa) (37) saab tema siseläbimõõdu 38,5 mm ja välisläbimõõdu 45 mm abil kasutada muude tootjate elektriliste tööriistade jaoks.

Lükake PowerTool-adapter (eesmine osa) (36) PowerTool-adapterile (tagumine osa) (37) ja ühendage mõlemad adapterid vastassuundades pööramisega (vaata joonist B).

Lükake kombineeritud väljaimemisadapter (25) imemisvoolikule (29), kuni mõlemad imemisvooliku surunupud (35) kuuldavalt fikseeruvad.

Eemaldamiseks vajutage surunupud (35) sisse ja tõmmake kombineeritud väljaimemisadapter imemisvoolikult maha.

Adapterite lahutamiseks päästke ühendus vastassuundades pööramisega lahti ja tõmmake adapterid üksteisest eemale.

##

Lükake kombineeritud hari-düüs (24) imemisvoolikule (29), kuni mõlemad imemisvooliku surunupud (35) kuuldavalt fikseeruvad.

Eemaldamiseks vajutage surunupud (35) sisse ja tõmmake konstruktsioonielemendid üksteisest eemale.

##

Kombineeritud hari-düüsi (24) saate kasutada vuugidüüsina või harjana.

Vajutage lukustuse vabastamisnuppu (38) ja lükake kombineeritud hari-düüsi (24) harjana kasutamiseks hari ettepoole.

Vajutage lukustuse vabastamisnuppu (38) ja tõmmake kombineeritud hari-düüsi (24) vuugidüüsina kasutamiseks hari tahapoole.