# Установка/извлечение пластикового мешка (сухая уборка) (см. рис. F)

Откройте обе защелки (15) и снимите верхнюю часть пылесоса (12).

Для сухой уборки установите пластиковый мешок (32) в контейнер (1).

Вложите пластиковый мешок (32) в контейнер (1) приемным отверстием вверх.

Убедитесь в том, что пластиковый мешок (32) полностью прилегает к внутренним стенкам контейнера (1).

Подогните оставшуюся часть пластикового мешка (32) за кромку контейнера (1). Следите за тем, чтобы линия упора пластикового мешка находилась на кромке контейнера, а отверстия для пропускания воздуха (33) оставались внутри контейнера.

Установите верхнюю часть пылесоса (12) на место и закройте ее на защелки (15).

- Следите за тем, чтобы пылесос всегда был плотно закрыт.

Герметично закрывайте пластиковый мешок, прежде чем извлекать его. Возьмите мешок за верх и затяните ленту, чтобы завязать его.