# Τοποθέτηση/αφαίρεση του πλαστικού σάκου (ξηρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνα F)

Ανοίξτε τα δύο κλείστρα (15) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).

Για ξηρή αναρρόφηση τοποθετήστε έναν πλαστικό σάκο (32) στο δοχείο (1).

Τοποθετήστε τον πλαστικό σάκο (32) με το άνοιγμα πλήρωσης προς τα επάνω μέσα στο δοχείο (1).

Βεβαιωθείτε, ότι ο πλαστικός σάκος (32) ακουμπά εντελώς στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου (1).

Αναδιπλώστε το υπόλοιπο του πλαστικού σάκου (32) πάνω από το χείλος του δοχείου (1). Προσέξτε, ώστε η γραμμή αναστολής του πλαστικού σάκου να βρίσκεται στο χείλος του δοχείου και τα ανοίγματα διέλευσης του αέρα (33) να παραμένουν στο δοχείο.

Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12) ξανά πάνω και κλείστε τον απορροφητήρα με τα κλείστρα (15).

- Προσέξτε, να είναι ο απορροφητήρας πάντοτε καλά κλεισμένος.

Κλείστε τον πλαστικό σάκος, πριν τον αφαιρέσετε. Κρατήστε το επάνω μέρος του σάκου σφιχτά και χρησιμοποιήστε μια ταινία, για να κομπιάσετε τον σάκο.