# Műanyag zsák behelyezése/eltávolítása (szárazporszívózás) (lásd a F ábrát)

Nyissa ki mindkét zárat (15), és vegye le a porszívó felső részét (12).

Száraz porszívózáshoz helyezzen be egy műanyag zsákot (32) a tartályba (1).

A műanyag zsákot (32) betöltőnyílással felfelé tegye bele a tartályba (1).

Ügyeljen arra, hogy a műanyag zsák (32) teljesen felfeküdjön a tartály (1) belső falaira.

Hajtsa rá a műanyag zsák (32) kiálló részét a tartály (1) peremére. Ügyeljen arra, hogy a műanyag zsák hajtásvonala a tartály peremén legyen és a levegőáteresztő nyílások (33) a tartályban maradjanak.

Helyezze fel újra a porszívó felső részét (12), és zárja le a porszívót a zárakkal (15).

- Ügyeljen arra, hogy a porszívó mindig megfelelően le legyen zárva.

Mielőtt kivenné, zárja le a műanyag zsákot. Fogja össze felül a zsákot és szalaggal csomózza meg.