# A porszívó tartozékok felszerelése (lásd a A ábrát)

A szívótömlő (29) csatos rendszerrel van ellátva, amelyhez a porszívó tartozékai (kombinált elszívóadapter (25), hajlított szívófej (31), kombinált kefés szívófej (24)) csatlakoztathatók.

##

- Tolja rá a hajlított szívófejet (31) a szívótömlőre (29), amíg a szívótömlő mindkét nyomógombja (35) hallhatóan be nem pattan.
- A leszereléshez nyomja be mindkét nyomógombot (35), és húzza szét az alkatrészeket.

##

- Szükség esetén dugja erőteljesen egymásba a szívócsöveket (30), majd ezeket tolja rá erőteljesen a hajlított fúvókára (31).
- Rögzítse a padlószívófejet (23) a szívócsőre (30) vagy a hajlított fúvókára (31).

##

A kombinált elszívóadapter (25) részei a PowerTool adapter (elülső rész) (36) és a PowerTool adapter (hátsó rész) (37).

A kombinált elszívóadapter (25) kompatibilis a Bosch elektromos kéziszerszámokkal.

A PowerTool adapter (hátsó rész) (37) a 38,5 mm-es belső és a 45 mm-es külső átmérőjének köszönhetően más gyártók elektromos kéziszerszámaihoz is használható.

Dugja rá a PowerTool adaptert (elülső rész) (36) a PowerTool adapterre (hátsó rész) (37), és csatlakoztassa őket ellentétes irányú elfordítással (lásd B ábra).

Tolja rá a kombinált elszívóadaptert (25) a szívótömlőre (29), amíg a szívótömlő mindkét nyomógombja (35) hallhatóan be nem pattan.

A leszereléshez nyomja befelé mindkét nyomógombot (35), és húzza le a kombinált elszívóadaptert a szívótömlőről.

A két adapter szétválasztásához a kapcsolat oldása érdekében fordítsa el ellentétesen, majd húzza szét őket.

##

Tolja rá a kombinált kefés szívófejet (24) a szívótömlőre (29), amíg a szívótömlő mindkét nyomógombja (35) hallhatóan be nem pattan.

A leszereléshez nyomja befelé mindkét nyomógombot (35), és húzza szét az alkatrészeket.

##

A kombinált kefés szívófej (24) résszívó fejként vagy kefeként használható.

Nyomja meg a kioldógombot (38), és tolja előre a kefét a kombinált kefés szívófej (24) kefekénti használatához.

Nyomja meg a kioldógombot (38), és húzza hátra a kefét a kombinált kefés szívófej (24) résszívó fejkénti használatához.