# Plastiksack einsetzen/entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bild F)

Öffnen Sie die beiden Verschlüsse (15) und nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab.

Zum Trockensaugen setzen Sie einen Plastiksack (32) in den Behälter (1) ein.

Legen Sie den Plastiksack (32) mit der Einfüllöffnung nach oben in den Behälter (1) ein.

Stellen Sie sicher, dass der Plastiksack (32) komplett an den Innenwänden des Behälters (1) anliegt.

Schlagen Sie den Rest des Plastiksacks (32) über den Rand des Behälters (1). Achten Sie darauf, dass sich die Anschlaglinie des Plastiksacks auf dem Rand des Behälters befindet und die Luftdurchlass-Öffnungen (33) im Behälter verbleiben.

Setzen Sie das Saugeroberteil (12) wieder auf und verschließen Sie den Sauger mit den Verschlüssen (15).

- Achten Sie darauf, dass der Sauger immer gut verschlossen ist.

Verschließen Sie den Plastiksack, bevor Sie ihn entnehmen. Halten Sie den Sack oben zusammen und verwenden Sie ein Band, um den Sack zu verknoten.