# Muovipussin asettaminen paikalleen/poistaminen (kuivaimurointi) (katso kuva F)

Avaa molemmat salvat (15) ja ota imurin yläosa (12) pois.

Aseta kuivaimurointia varten muovipussi (32) säiliöön (1).

Asenna muovipussi (32) täyttöaukko ylöspäin säiliöön (1).

Varmista, että muovipussi (32) on koko pinnaltaan säiliön (1) sisäseiniä vasten.

Käännä muovipussin (32) ylituleva osa säiliön (1) reunan yli. Varmista, että muovipussin rajaviiva on säiliön reunassa ja että ilmanpoistoaukot (33) jäävät säiliöön.

Aseta imurin yläosa (12) takaisin paikalleen ja sulje imuri salvoilla (15).

- Varmista, että imuri on aina kunnolla kiinni.

Sulje muovipussi ennen kuin poistat sen. Purista pussin yläosa kiinni ja solmi se nauhalla.