# Simbole

Simbolet e mëposhtme mund të jenë të rëndësishme për përdorimin e thithësit tuaj. Ju lutemi mbani mend simbolet dhe kuptimin e tyre. Interpretimi i saktë i simboleve do t'ju ndihmojë të përdorni thithësin më mirë dhe në mënyrë më të sigurt.

Simbole dhe kuptimi i tyre
| PARALAJMËRIM! Lexoni të gjitha udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.
| Thithës i klasit të pluhurit L sipas IEC/EN 60335‑2‑69 për pastrimin e thatë të pluhurave të dëmshëm me një kufi ekspozimi > 1 mg/m³
| PARALAJMËRIM! Thithësi përmban pluhur që është i rrezikshëm për shëndetin. Lejoni që operacionet e zbrazjes dhe mirëmbajtjes, duke përfshirë heqjen e kontejnerëve të grumbullimit të pluhurit, të kryhen vetëm nga profesionistë. Kërkohen pajisje të përshtatshme mbrojtëse. Mos e përdorni thithësin pa sistemin e plotë të filtrit të instaluar me kujdes. Përndryshe ju rrezikoni shëndetin tuaj.
| Klikoni maksimumi një L-Boxx. Pesha e L-Boxx dhe e përmbajtjes së tij nuk duhet të kalojë 15 kg.
| Mos e varni thithësin në një grep vinçi, p.sh. për transport. Thithësi nuk duhet të varet. Ekziston rreziku i lëndimit dhe i dëmtimit.
| Mos e përdorni thithësin si ndenjëse, shkallë ose mbështetëse. Thithësi mund të përmbyset dhe të dëmtohet. Ekziston rreziku i lëndimit.
| A Ekrani LED Modaliteti i pastrimit automatik të filtrit
| M Ekrani LED Modaliteti i pastrimit manual të filtrit
| Butoni i pastrimit automatik të filtrit
| Butoni i pastrimit manual të filtrit
| Fillimi/ndalimi automatik Thithja e pluhurit nga veglat elektrike që janë në funksionim; Thithësi ndizet automatikisht dhe fiket sërish me një vonesë kohore. Priza në fshesë me korrent është e ndezur në mënyrë permanente.
| Fikja Priza në fshesë me korrent nuk ka energji.
| Thithja Pastrimi i pluhurit dhe pluhurit të depozituar nga sistemi i thithjes. Priza në fshesë me korrent është e ndezur në mënyrë permanente.
| Min/Maks Rregullimi i vazhdueshëm i fuqisë thithëse: fuqia maksimale e thithjes për aplikime me shumë pluhur fuqia e reduktuar e thithjes për aplikime me gjenerim të ulët pluhuri dhe për të rregulluar forcën e thithjes midis veglës së lidhur me energji dhe sipërfaqes së pjesës së punës (p.sh. gjatë bluarjes)
| Regjistrimi i të dhënave është i aktivizuar në këtë vakum.
| Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike (specifike sipas vendit)