# Plastikinio maišelio įdėjimas/išėmimas (siurbimas sausuoju būdu) (žr. F pav.)

Atspauskite abu užraktus (15) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (12).

Norėdami siurbti sausuoju būdu, į rezervuarą (1) įdėkite plastikinį maišelį (32).

Plastikinį maišelį (32), pripildymo angą nukreipę aukštyn, įdėkite į konteinerį (1) .

Įsitikinkite, kad plastikinis maišelis (32) visiškai prigludęs prie konteinerio (1) vidinių sienelių.

Likusia plastikinio maišelio (32) dalimi apgaubkite rezervuaro (1) kraštą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad plastikinio maišelio atraminė linija būtų ant rezervuaro krašto, o oro praleidimo angos (33) liktų rezervuare.

Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (12) ir uždarykite siurblį fiksatoriais (15).

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad siurblys visada būtų tvirtai uždarytas.

Uždarykite plastikinį maišelį prieš jį išimdami. Laikykite maišelį viršuje suspaustą ir panaudokite juostelę maišeliui užrišti.