# Поставяне/сваляне на пластмасовата торба (сухо смучене) (вж. фиг. F)

Отворете двете скоби (15) и свалете горната част на прахосмукачката (12).

За сухо смучене поставете пластмасова торба (32) в контейнера (1).

Поставете пластмасовата торба (32) в контейнера (1) с отвора напред.

Уверете се, че пластмасовата торба (32) е влязъл изцяло в контейнера (1).

Прехвърлете останалата част от пластмасовата торба (32) през ръба на контейнера (1). Внимавайте за това, ограничителната линия на пластмасовата торба да се намира върху ръба на контейнера и отворите за пропускане на въздух (33) да остават в контейнера.

Поставете горната част на прахосмукачката (12) обратно и затворете прахосмукачката със затварянията (15).

- Внимавайте прахосмукачката винаги да е добре затворена.

Затворете пластмасовата торба, преди да я изваждате. Хванете торбата отгоре и използвайте лента, за да я завържете.