# Plastmasas maisa ievietošana/izņemšana (sausā sūkšana) (skatīt attēlu F)

Atveriet abas aizdares (15) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12).

Lai veiktu sauso uzsūkšanu, ievietojiet plastmasas maisu (32) tvertnē. (1).

Ievietojiet plastmasas maisu (32) ar augšup vērstu iepildīšanas atvērumu tvertnē (1).

Pārliecinieties, ka plastmasas maiss (32) pilnīgi pieguļ tvertnes (1) iekšējām sienām.

Pārlociet plastmasas maisa (32) malas pāri tvertnes (1) malām. Pārliecinieties, ka plastmasas maisa apstāšanās līnija atrodas uz tvertnes malas un ka gaisa caurlaides atveres (33) paliek tvertnē.

Nomainiet piesūcekņa augšējo daļu (12) un aizveriet vakuumsūcēju ar stiprinājumiem (15).

- Pārliecinieties, ka vakuumsūcējs vienmēr ir cieši aizvērts.

Pirms izņemšanas aizsieniet plastmasas maisu. Turiet maisu kopā tā augšpusē un ar lentes palīdzību sasieniet maisu ar mezglu.