# Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây hàm chứa ý nghĩa cho việc sử dụng máy hút bụi của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng máy hút bụi tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng
| CẢNH BÁO! Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.
| Máy hút bụi loại bụi L theo IEC/EN 60335‑2‑69 về hút khô từ các loại bụi gây hại cho sức khỏe với giới hạn tiếp xúc là > 1 mg/m³
| CẢNH BÁO! Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng. Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cẩn thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.
| Chỉ gắn vào tối đa một L-BOXX. Sức chứa của L-BOXX không được phép vượt quá 15 kg.
| Không treo máy hút bụi trên móc cần cẩu, ví dụ như khi vận chuyển. Máy hút bụi này không thích hợp cho vận chuyển bằng cần cẩu. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.
| Không sử dụng máy hút bụi làm ghế ngồi, thang hoặc đạp chân. Máy hút bụi có thể bị đổ và bị hư hại. Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.
| A LED hiển thị chế độ làm sạch bộ lọc tự động
| M LED hiển thị chế độ làm sạch bộ lọc thủ công
| Nút Làm sạch bộ lọc tự động
| Nút Làm sạch bộ lọc thủ công
| Tự động khởi động-/ngừng Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện; Máy hút bụi tự động khởi động và trì hoãn kết thúc. Ổ cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.
| Tắt Ổ cắm tại máy hút bụi không có điện.
| Hút Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày và bụi từ hệ thống hút. Ổ cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.
| Tối thiểu/tối đa Điều chỉnh liên tục lực hút: công suất hút tối đa để sử dụng cho những đám bụi lớn công suất hút giảm để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt phôi gia công (ví dụ như khi mài)
| Ghi dữ liệu được kích hoạt trong máy hút bụi này.
| Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối (tiêu chuẩn quốc gia)