# Umetanje/vađenje plastične vrećice (suho usisavanje) (vidjeti sliku F)

Otvorite oba zatvarača (15) i skinite gornji dio usisavača (12).

Za suho usisavanje umetnite plastičnu vrećicu (32) u spremnik (1).

Umetnite plastičnu vrećicu (32) s otvorom za punjenje okrenutim prema gore u spremnik (1) .

Provjerite je li plastična vrećica (32) po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1) .

Navucite preostali dio plastične vrećice (32) preko ruba spremnika (1). Pazite da je granična crta plastične vrećice na rubu spremnika i da otvori za prolaz zraka (33) ostanu u spremniku.

Ponovno stavite gornji dio usisavača (12) i zatvorite usisavač zatvaračima (15).

- Pazite da je usisavač uvijek dobro zatvoren.

Zatvorite plastičnu vrećicu prije vađenja. Držite gornji dio vrećice i upotrijebite traku za vezanje vrećice.