# Osiguranje električnog alata od pada (vidjeti sliku J)

Kada radite na povišenom položaju, osigurajte električni alat od pada. U tu svrhu upotrebljavajte sredstvo za osiguranje od pada (12) prikladno za ukupnu težinu maksimalne duljine 1,8 m (standardno, prvenstveno okrugli remen koji treba pričvrstiti čvorom ili sredstvo za osiguranje od pada s amortizerom pada). Pridržavajte se uputa za uporabu sredstva za osiguranje od pada.

Pričvrstite jednu stranu sredstva za osiguranje od pada (12) u dopuštenom području pričvršćivanja (13) na električni alat.

Pričvrstite drugu stranu sredstva za osiguranje od pada (12) na fiksnu graničnu točku (11) koja se nalazi na stabilnoj strukturi (npr. zgrada ili skela). Odaberite graničnu točku tako da u slučaju pada električni alat može slobodno pasti u osigurač od pada, a da se pritom ne omota oko korisnika ili da ugrozi korisnika.

- Uvijek pričvrstite sredstvo za osiguranje od pada na stabilnu strukturu, a ne na osobe.

- Između pričvršćenja na kisnu graničnu točku i električni alat, sredstvo za osiguranje od pada mora se slobodno pomicati u svakom trenutku.