# Održavanje i čišćenje

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog pritiska prekidača za uključivanje postoji opasnost od povrede.

- Održavajte električni alat i proreze za ventilaciju čistima da biste radili dobro i bezbedno.

Da biste što duže osigurali bezbedan rad električnog uređaja, morate da uradite održavanje električnog uređaja nakon 40000 radnih ciklusa odn. najkasnije nakon 2 godine. Kada prekoračite 40000 radnih ciklusa, prikaz statusa (4) neprekidno svetli žuto.

Pošaljite električni alat na servis ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.

Napomena: Ako se ne poštuje interval održavanja, garantni zahtev postaje nevažeći.