# Állapotkijelzők

Állapotkijelző (4) | Magyarázat
--- | ---
A bekapcsoló megérintése után:
0,5 s-ig zölden világít | Az elektromos kéziszerszám használatra kész
3 s-ig pirosan világít | Túl gyenge az akkumulátor a préselési folyamathoz, cserélje ki.
Az akkumulátor hőmérséklete az üzemi tartományon kívül van, hagyja helyreállni az üzemi hőmérsékletet.
A bekapcsoló megnyomott állapotában:
pirosan világít | Belső hiba Küldje el az elektromos kéziszerszámot karbantartásra arra feljogosított Bosch ügyfélszolgálathoz.
A préselési folyamat után:
3 s-ig zölden világít | A préselési folyamat közben elérésre került a maximális préserő
3 s-ig pirosan világít | Nem fejeződött be a préselési folyamat
Tartósan:
sárgán világít | 40000 Munkaciklusok elérve Küldje el az elektromos kéziszerszámot a(z) Bosch cég arra feljogosított vevőszolgálatához.