# Прикази за статус

Приказ за статус (4) | Значење
--- | ---
По притискање на прекинувачот за вклучување:
0,5 s свети во зелена боја | Електричниот алат е подготвен за користење
3 s свети во црвена боја | Батеријата е премногу слаба за процесот на притискање, заменете ја
Батеријата е надвор од работната температура, оставете ја да се олади
Кога прекинувачот за вклучување е притиснат:
свети во црвена боја | Внатрешна грешка Однесете го електричниот алат во овластен сервисен центар Bosch за одржување.
По процесот на притискање:
3 s свети во зелена боја | При процесот на притискање се достигна максималната сила на притискање
3 s свети во црвена боја | Процесот на притискање не е завршен
Постојано:
свети во жолта боја | 40000 работните циклуси се постигнати Однесете го електричниот алат на сервис во овластен Bosch сервисен центар.