# Prikazi stanja

Prikaz stanja (4) | Pomen
--- | ---
Po pritisku stikala za vklop:
0,5 s sveti zeleno | Električno orodje je pripravljeno na uporabo
3 s sveti rdeče | Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je prenizko za izvedbo stiskanja, zamenjajte akumulatorsko baterijo
Temperatura akumulatorske baterije je zunaj delovnega razpona, počakajte, da se akumulatorska baterija ohladi
Če je stikalo za vklop pritisnjeno:
sveti rdeče | Notranja napaka Električno orodje pošljite pooblaščenemu serviserju Bosch v vzdrževanje.
Po postopku stiskanja:
3 s sveti zeleno | Dosežena je največja stiskalna sila med postopkom stiskanja
3 s sveti rdeče | Postopek stiskanja se ni zaključil
Neprekinjeno:
sveti rumeno | Doseženih je 40000 delovnih ciklov Električno orodje pošljite pooblaščenemu serviserju Bosch v vzdrževanje.